|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式認可編號 |  | 設備名稱 | 出口標示燈 |
| 廠牌 | CFS | 產地 | 國產 |
| 光源種類 | LED | 附加功能(形狀/規格) | -- |
| 電源種類 | 內置型 | 內置型有效亮燈時間 | □ 20分鐘　■ 60分鐘 |
| 引導燈具連動控制盤 | -- |
| 適用範圍 | 供避難引導使用之標示設備燈具 |
| 設備規格 |
| 項次 | 型號 | 等級區分 | 標示面數 | 燈源功率(W)\*數量 | 緊急電源 | 額定電壓(Vac) | 額定頻率(Hz) | 安裝方式 |
| 種類 | 電壓/容量\*數量 |
| 主型式 | CFS-321 | C | 單面 | 0.2\*5 | 鎳氫電池 | 3.6V/700mAh\*1 | 110 | 60 | 壁掛式吸頂式 |
| 系列型號 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |